TAB350

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P/N** | **DESCRIPTION** | **THREAD** | **FILTERING** | **BODY** | **FLOW** | **TYPE** |
| 924001410 | IL 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001425 | IL 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001440 | IL 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001460 | IL 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924003810 | IL 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924003825 | IL 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924003840 | IL 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924003860 | IL 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924003880 | IL 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001810 | IL 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001825 | IL 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001840 | IL 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001860 | IL 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001880 | IL 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001210 | IL 12/10 | 1 / 2” BSP | 10 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001225 | IL 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001240 | IL 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001260 | IL 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001280 | IL 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | ALU | **→** | NBR 70SH |
| 924001412 | IL 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001427 | IL 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001442 | IL 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001462 | IL 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001482 | IL 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924003812 | IL 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924003827 | IL 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924003842 | IL 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924003862 | IL 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924003882 | IL 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001812 | IL 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001827 | IL 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001842 | IL 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001862 | IL 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001882 | IL 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001212 | IL 12/10 | 1 / 2” BSP | 10 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001227 | IL 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001242 | IL 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001262 | IL 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001282 | IL 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | ALU | **→** | VITON |
| 924001411 | IL-R 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001426 | IL-R 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001441 | IL-R 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001461 | IL-R 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001481 | IL-R 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924003811 | IL-R 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924003826 | IL-R 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924003841 | IL-R 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924003861 | IL-R 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924003881 | IL-R 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001811 | IL-R 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001826 | IL-R 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001841 | IL-R 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001861 | IL-R 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001881 | IL-R 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001211 | IL-R 12/10 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001226 | IL-R 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001241 | IL-R 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001261 | IL-R 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001281 | IL-R 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | NBR 70SH |
| 924001413 | IL-R 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001429 | IL-R 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001443 | IL-R 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001463 | IL-R 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001483 | IL-R 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924003813 | IL-R 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924003829 | IL-R 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924003843 | IL-R 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924003863 | IL-R 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924003883 | IL-R 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001813 | IL-R 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001829 | IL-R 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001843 | IL-R 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001863 | IL-R 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001883 | IL-R 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001213 | IL-R 12/10 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001229 | IL-R 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001243 | IL-R 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001263 | IL-R 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001283 | IL-R 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | VITON |
| 924001416 | IL 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001431 | IL 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001446 | IL 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001466 | IL 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001486 | IL 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924003816 | IL 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924003831 | IL 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924003846 | IL 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924003866 | IL 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924003886 | IL 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001816 | IL 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001831 | IL 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001846 | IL 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001866 | IL 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001886 | IL 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001216 | IL 12/10 | 1 / 2” BSP | 10 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001231 | IL 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001247 | IL 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001267 | IL 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001287 | IL 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | ALU | **→** | NBR 90SH |
| 924001417 | IL-R 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001432 | IL-R 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001447 | IL-R 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001467 | IL-R 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001487 | IL-R 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924003817 | IL-R 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924003832 | IL-R 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924003847 | IL-R 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924003867 | IL-R 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924003887 | IL-R 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001817 | IL-R 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001832 | IL-R 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001847 | IL-R 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001867 | IL-R 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001887 | IL-R 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001217 | IL-R 12/10 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001232 | IL-R 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001247 | IL-R 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001267 | IL-R 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924001287 | IL-R 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | ALU | **↔** | NBR 90SH |
| 924011410 | IL 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011425 | IL 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011440 | IL 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011460 | IL 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011480 | IL 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924013810 | IL 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924013825 | IL 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924013840 | IL 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924013860 | IL 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924013880 | IL 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011810 | IL 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011825 | IL 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011840 | IL 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011860 | IL 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011880 | IL 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011210 | IL 12/10 | 1 / 2” BSP | 10 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011225 | IL 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011240 | IL 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011260 | IL 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011280 | IL 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | INOX 316L | **→** | NBR 70SH |
| 924011411 | IL-R 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011426 | IL-R 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011441 | IL-R 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011461 | IL-R 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011481 | IL-R 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924013811 | IL-R 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924013826 | IL-R 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924013841 | IL-R 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924013861 | IL-R 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924013881 | IL-R 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011811 | IL-R 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011826 | IL-R 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011841 | IL-R 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011861 | IL-R 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011881 | IL-R 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011211 | IL-R 12/10 | 1 / 2” BSP | 10 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011226 | IL-R 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011241 | IL-R 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011261 | IL-R 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011281 | IL-R 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | INOX 316L | **↔** | NBR 70SH |
| 924011412 | IL 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011427 | IL 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011442 | IL 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011462 | IL 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011482 | IL 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924013812 | IL 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924013827 | IL 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924013842 | IL 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924013862 | IL 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924013882 | IL 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011812 | IL 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011827 | IL 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011842 | IL 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011862 | IL 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011882 | IL 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011212 | IL 12/10 | 1 / 2” BSP | 10 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011227 | IL 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011242 | IL 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011262 | IL 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011282 | IL 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | INOX 316L | **→** | VITON |
| 924011413 | IL-R 14/10 | 1 / 4” BSP | 10 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011429 | IL-R 14/25 | 1 / 4” BSP | 25 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011443 | IL-R 14/40 | 1 / 4” BSP | 40 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011463 | IL-R 14/60 | 1 / 4” BSP | 60 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011483 | IL-R 14/80 | 1 / 4” BSP | 80 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924013813 | IL-R 38/10 | 3 / 8” BSP | 10 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924013829 | IL-R 38/25 | 3 / 8” BSP | 25 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924013843 | IL-R 38/40 | 3 / 8” BSP | 40 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924013863 | IL-R 38/60 | 3 / 8” BSP | 60 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924013883 | IL-R 38/80 | 3 / 8” BSP | 80 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011813 | IL-R 18/10 | M18X1,5 | 10 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011829 | IL-R 18/25 | M18X1,5 | 25 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011843 | IL-R 18/40 | M18X1,5 | 40 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011863 | IL-R 18/60 | M18X1,5 | 60 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011883 | IL-R 18/80 | M18X1,5 | 80 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011213 | IL-R 12/10 | 1 / 2” BSP | 10 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011229 | IL-R 12/25 | 1 / 2” BSP | 25 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011243 | IL-R 12/40 | 1 / 2” BSP | 40 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011263 | IL-R 12/60 | 1 / 2” BSP | 60 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |
| 924011283 | IL-R 12/80 | 1 / 2” BSP | 80 µ | INOX 316L | **↔** | VITON |